ТЕХНИЧКИ ДЕТАЉИ ЗА JАВНУ НАБАВКУ OБЕЛЕЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ, БРОЈ 405-48/2025-III

Технички детаљи:

* Извођење услуга на хоризонталној сигнализацији вршиће се на градским саобраћајницама општине Кладово.
* Услуга обележавања хоризонталне сигнализације у потпуности ће задовољити стандард SRPS Z.S2.240 у свим тачкама, остале важеће СРПС стандарде, као и Правилник о саобраћајној сигнализацији.
* Цена обухвата размеравање на терену, чишћење коловоза и бојење.
* Сав материјал за обележавање хоризонталне сигнализације обезбеђује извођач (боја, разређивач, стаклене перле...). Исти се обавезује да приликом обележавања хоризонталне сигнализације користи механизацију специјализовану за ту врсту посла.
* Количина наведена у тендеру је оквирна, односно обрачунска вредност ће бити утврђена на основу стварно извршeне набавке, а на основу потреба и налога Инвеститора.
* Извођење радова на хоризонталној сигнализацији вршиће се у две фазе распоређене у току године по налогу Инвеститора, а натписи »ШКОЛА«, пешачки прелази код школа, као и места која Инвеститор одреди обавиће се и пред почетак школске године.
* Код обележавања уздужне испрекидане и пуне линије обавезно ће се користити ретрорефлектујуће стаклене перле.
* Код обележавање разделне испрекидане линије примењиваће се растер пуних и празних поља 5.0+5.0м и 3.0+3.0м, као и кратка испрекидана линија 1.0+1.0м.
* Дужине једносмерних и двосмерних стрелица је 5м.
* Натпис »ШКОЛА« обележава се ћирилицом где је висина слова 2,6м.
* Натпис »STOP« обележава се латиницом где је висина слова 1,6м.
* Обележавање места за паркирања, забрану паркирања и за инвалиде обележиће се у жутој боји.
* Извођач је у обавези да благовремено предузиме све мере за обезбеђење сигурности објекта и радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, саобраћаја и суседних објеката и да градилиште осигурао сагласно важећим прописима.
* Сагласно важећим прописима извођач ће обезбедити сагласност за обезбеђивање градилишта и измене режима саобраћаја