ТЕХНИЧКИ ОПИС

**За извођење радова на** **Реконструкцији и санацији општинских путева и улица**

**са асфалтним застором**

**Црепарска улица**

**Општи опис локације:**

Локација Црепарске улице је к.п.бр.6876 КО Кладово. Предметна улица је у обухвату ПГР-а Кладова, као грађевинско земљиште у оквиру урбанистичке целине VIII Пемци и Буторке.

Површина Црепарске улице која се реконструише износи 699,0м².

**Постојеће стање**

Црепарска улица је на косом терену, ширине појаса регулације у просеку од 7,55м. Тренутно стање улице је да је иста лошег бонитета са узаним асфалтним застором на делу улице док је остатак улице насипан туцаничним материјалом,са нерешеним одводњавањем на којој се отежано одвија саобраћај.

**Потребни радови**

За израду нове коловозне конструкције потребно је насипање туцаничним материјалом у дебљини датој у пројекту и извести асфалтне слојеве до пројектоване коте.

**Пројектовано стање**

**Коловозна површина:**

БНХС 16 д= 6цм

Камени дробљени агрегат туцаник од 0-31,5мм д=10цм

Попречни нагиб коловоза износи 2,0%.Уздужни нагиб се креће од 0,87% до 9.40%.

**Улица на к.п. бр.5459 КО Кладово**

**Општи опис локације:**

Локација предметне улице је к.п.бр.5459 КО Кладово. Предметна улица је у обухвату ПГР-а Кладова, као грађевинско земљиште у оквиру урбанистичке целине VI Рит. Тачније ова улица спаја Карпатску и Солунску улицу.

Површина предметне улице која се реконструише износи 542,23м².

**Постојеће стање**

Предметна улица је на равном терену, ширине појаса регулације у просеку од 5,55м. Тренутно стање улице је да је иста лошег бонитета без асфалтног застора. Улица је насипана туцаничним материјалом,са нерешеним одводњавањем на којој се отежано одвија саобраћај.

**Потребни радови**

За израду нове коловозне конструкције потребно је насипање туцаничним материјалом у дебљини датој у пројекту и извести асфалтне слојеве до пројектоване коте.

**Пројектовано стање**

**Коловозна површина:**

БНХС 16 д= 6цм

Камени дробљени агрегат туцаник од 0-31,5мм д=10цм

Попречни нагиб коловоза износи 2,0%.Уздужни нагиб се креће од 0,24% до 3.16%.

**Приступна саобраћајница у комплексу прихватилишта за псе( к.п. бр.2571 КО Давидовац)**

**Општи опис локације:**

Локација предметне улице је к.п.бр.2571 КО Давидовац. Предметна улица је у обухвату ПДР-а Индустријска зона Давидовац у оквиру комплекса прихватилишта за псе. Предметна улица се саобраћајно надовезује на магистрални пут Давидовац-Манастирица.

Површина предметне улице која се асфалтира износи 542,23м².

**Постојеће стање**

Предметна улица је на равном терену, ширине од 5,50-4,00м. Тренутно стање улице је да је иста ново изграђена без завршног слоја од асфалта. Улица је израђена од шљунковитог материјала дебљине д=20цм са уграђеним бетонским ивичњацима и каналима за одводњавање атмосферских падавина.

**Потребни радови**

За израду нове коловозне конструкције потребно је насипање гребаног асфалта у дебљини датој у образцу структуре цена и извести асфалтни слој до пројектоване коте.

**Пројектовано стање**

**Коловозна површина:**

БНХС 16 д= 6цм

Гребани асфалт д= 5цм

Припремила,

Нинушка Пешић