**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ и ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА**

**„Култура без препрека“**

**Култура без препрека" - Адаптација просторија сутерена и приземља са набавком опреме за особе са посебним потребама за опремање објекта Дома културе у Кладову ( по партијама радови и добра), јн бр 14/2025**

ПАРТИЈА 1: **Адаптација просторија сутерена и приземља објекта Дома културе**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **р.бр** | **ПРЕДМЕТ ЈН** | **Јед.**  **мере** | **Количина** | **Јед.**  **цена без ПДВ-а** | **Јед.**  **цена са**  **ПДВ-ом** | **Укупна**  **цена без ПДВ-а** | **Укупна**  **цена са**  **ПДВ-ом** |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5(2x3) | 6(2x4) |
| 1. | ***ПРИПРЕМНИ РАДОВИ*** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | У договору са Инвеститором привремено изношење намештаја и опреме из просторија у којима се планирају радови у просторије које одреди инвеститор са облагањем заштитном фолијом. У цену урачунати и поновно враћање истог. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² просторије | m² | 515,0 |  |  |  |  |
| 1.2. | Пажљива демонтажа унутрашње столарије, површине до 2,00 m² Демонтирану столарију склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 3 km. Радове извести пажљиво да не дође до  оштећења шпалетни. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду врата | kom | 15,0 |  |  |  |  |
| 1.3. | Пажљива демонтажа унутрашње столарије, површине од 2,00 до 5,00 m² Демонтирану столарију склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 3 km. Радове извести пажљиво да не дође до  оштећења шпалетни. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду врата | kom | 4,0 |  |  |  |  |
| 1.4 | Демонтажа радијатора због обраде зидова,прање и фарбања радијатора по потреби и поновно враћање истих. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | kom | 15,0 |  |  |  |  |
| 1.5 | Обијање зидних керамичких плочица заједно са малтером.Обити плочице са малтером и кламфама очистити спојнице до дубине 2цм, а површину опеке очистити челичним четкама. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди инвеститор удаљену до 3 km.  Обрачун по m² обијене површине,отвори се одбијају. |  |  |  |  |  |  |
|  | тоалети испод бине | m² | 85,00 |  |  |  |  |
|  | ходник испод бине | m² | 47,00 |  |  |  |  |
|  | гардероба испод бине | m² | 21,00 |  |  |  |  |
|  | остава испод бине | m² | 38,00 |  |  |  |  |
| 1.6 | Обијање подних керамичких плочица постављених у цементном малтеру. Обити плочице и скинути подлогу до бетонске конструкције. Шут прикупити,изнети,утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди инвеститор удаљену до 3 km Обрачун по m² пода |  |  |  |  |  |  |
|  | ходник у сутерену | m² | 17,30 |  |  |  |  |
|  | тоалет у сутерену | m² | 16,50 |  |  |  |  |
|  | машинска просторија | m² | 34,00 |  |  |  |  |
|  | гардероба и остава | m² | 17,00 |  |  |  |  |
|  | просторије приземља | m² | 415,00 |  |  |  |  |
|  | степениште | m² | 22,60 |  |  |  |  |
|  | ***УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ*** |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | ***ЗИДАРСКИ РАДОВИ*** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Малтерисање зидова са којих су скинуте керамичке плочице цементним малтером у два слоја. Пре малтерисања зидне површине наквасити водом и изпрскати цементним млеком, нанети слој малтера,справљен са просејаним шљунком,"јединицом".На просушени први слој нанети други,справљен са ситним песком и фино га испердашити уз квашење. Површине морају бити равне,без прелома и таласа,састави са постојећим површинама несмеју битиви дљиви. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по m² малтерисане површине. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 191,0 |  |  |  |  |
| 2.2 | Санирање зидова оштећених влагом. Надзорни орган и извођач одредиће писменим путем површине са којих се обија малтер. Лабаве делове старих малтера и бетона морају се у потпуности обити. Кламфама очистити спојнице до дубине 2cm. Површине опека очистити челичним четкама и опрати зидове водом. Површине нападнуте са буђом потребно је претходно третирати те потом очеткати. Ако су видљиве арматурне шипке морају бити очишћене од продуката рђе,уља,масти,прашине,остатака малтера и бетона и других расутих делова који могу утицати на адхезију или изазвати корозију. Челичне површине очистити пескирањем или прањем водом под високим притиском. |  |  |  |  |  |  |
|  | У колико је потребно, на целу изложену површину арматурних шипки нанети два слоја Сика®МоноТоп®-610/910, СикаТоп®Арматец®-110 Епо Цем® или неко друго средство намењено за заштиту против корозије. Репаратурни малтер типа СикаМонотоп-622 Еволутион или сличног у класи Р3 се наноси на предходно наквашену подлогу до засићења. Наквашена површина треба да буде мат тамна,несјајна: подлога треба дабуде засићена влагом али без присуства воде на површини.  Шут прикупити,изнети,утоварити на камион и одвести на градску депонију коју одреди инвеститор удаљену до3km. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² обијене површине,отвори се одбијају. | m² | 100,0 |  |  |  |  |
|  | ***УКУПНО ЗИДАРСКИ РАДОВИ*** |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | ***БЕТОНСКИ И АБ РАДОВИ*** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Израда цементне кошуљице подa просторија сутерена и приземља просечне дебљине око 3 cm |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 515,0 |  |  |  |  |
|  | ***УКУПНО БЕТОНСКИ И АБ РАДОВИ*** |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | ***СТОЛАРСКО-БРАВАРСКИ РАДОВИ*** |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Израда и монтажа унутрашње браварије од алуминијумских хладних пластифицираних профила у боји по избору инвеститора. Дебљину профила конструктивно ускладити са дебљином зида. |  |  |  |  |  |  |
|  | Врата у порталима су мин ширине од 70-90цм, са отварањем у правцу евакуације, без прага. Израда према шеми.  Обрачун по комаду комплет уграђено. |  |  |  |  |  |  |
|  | 70/210 | ком | 8,0 |  |  |  |  |
|  | 90/210 | ком | 6,0 |  |  |  |  |
|  | 90/210+60 | ком | 1,0 |  |  |  |  |
| 4.2 | Израда и монтажа унутрашњих дрвених двокрилних врата изгледа и детаља као постојећа на мултифункционалној сали. Врата израдити у комбинацији дрвета и ламела или фурнира, са акустичном иверицом или МДФ-ом у боји храста са завршном заштитом дрвета садолином. |  |  |  |  |  |  |
|  | 160/230 | ком | 4,0 |  |  |  |  |
| 4.1 | Санација унутрашње ламперије и дрвених детаља на плафону и зидовима. Све дрвене елементе очистити, оштећења санирати, шмирглати , китовати и бојити садолином у два слоја. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун паушално |  |  |  |  |  |  |
|  | ***УКУПНО СТОЛАРСКО-БРАВАРСКИ РАДОВИ*** |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | ***МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ*** |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Глетовање плафона и зидова сутерена, ходника и степеништа дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и  извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине.  Импрегнирати и превући  дисперзивни кит три пута. У цену урачунати и лако монтажну скелу.Водити рачуна о споју старог и новог малтера. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 305,0 |  |  |  |  |
| 5.2 | Бојење зидоваи плафона полудисперзивним бојама. Све површине на додиру старог и новог дела зида остругати и опрати од боје и кита. Брусити, предимпрегнирати, китовати пластичним китом мања оштећења и китовати емулзионим китом. Брусити, импрегнирати и бојити први пут, а затим исправити дисперзионим китом мања оштећења. Бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Боја и тон по избору пројектанта. Обрачун по м2 обојене површине. |  |  |  |  |  |  |
|  | *Сутерен зидови* | m² | 165,0 |  |  |  |  |
|  | *Сутерен плафон* | m² | 85,0 |  |  |  |  |
|  | *Приземље зидови* | m² | 450,0 |  |  |  |  |
|  | *Приземље плафони* | m² | 365,0 |  |  |  |  |
|  | ***УКУПНО МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ*** |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | ***ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ*** |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Израда хоризонталне и вертикалне хидроизолације санитарних чворова 2-компонентним флексибилним цементним премазом. Материјал се наноси четком у два слоја. |  |  |  |  |  |  |
|  | На одређеним локацијама потребно је ојачати слој (одсутност холкера,разних спојева) коришћењем10цм полиестерске тканине ТРЕВИРЕ(30гр/м2) или стаклене мрежице(65гр/м2). |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 140,0 |  |  |  |  |
|  | ***УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ*** |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | ***КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ*** |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Облагање зидова санитарних чворова пуном висином керамичким плочицама,А класе,уз коришћење полимер модификованог лепка у боји и слогу по избору пројектанта.Фуговати фуг масом у боји по избору пројектанта. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 115,0 |  |  |  |  |
| 7.2 | Облагање подова санитарних чворова, остава и ходника кер.плочицама,А класе у боји и слогу по избору пројектанта,уз коришћење полимер модификованог лепка, са фуговањем фуг масом у боји по избору пројектанта. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 145,0 |  |  |  |  |
| 7.3 | Облагање подова приземља неглазираном гранитном керамиком I класе у боји и слогу по избору пројектанта,уз коришћење полимер модификованог лепка, са фуговањем фуг масом у боји по избору пројектанта. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 380,0 |  |  |  |  |
| 7.4 | Израда сокле h=10цм, гранитним плочицама I класе,слога и боје по избору пројектанта. Плочице полагати на лепак Фуговати фуг масом у боји по избору пројектанта. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m урађене сокле. | m | 160,0 |  |  |  |  |
|  | ***УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ*** |  |  |  |  |  |  |
| 8.0 | ***САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ*** |  |  |  |  |  |  |
|  | Набавка транспорт и монтажа моно-блок WC шоље. На шољу монтирати поклопац од тврде пластике. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 5,0 |  |  |  |  |
| 8.1 | Набавка, транспорт и монтажа фајанс конзолног умиваоника са сифоном за одвод од  пластике, маском за сифон, два ЕК вентила и стојећом сензорском са батеријом за топлу и  хладну воду. Монтажа преко предзидног челичног елемента |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 4,0 |  |  |  |  |
| 8.2 | Набавка,транспорт и уградња сливника за санитарне просторије |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по комаду | ком | 2,0 |  |  |  |  |
| 8.3 | Набавка, транспорт и монтажа пратеће санитарне галантерије за санитарне чворове по избору Инвеститора. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | огледало брушених ивица причвршћено лепљењем | ком | 4,0 |  |  |  |  |
|  | држач папирних убрус | ком | 2,0 |  |  |  |  |
|  | држач тоалет папира | ком | 5,0 |  |  |  |  |
|  | држач течног сапуна | ком | 2,0 |  |  |  |  |
|  | ***УКУПНО САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ*** |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ***РАЗНИ РАДОВИ*** |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Израда и монтажа рукохвата од метала. Рукохват се монтира по зиду мултифункционалне сале за потребе кретања особа са посебним потребама. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m | m | 30,0 |  |  |  |  |
| 9.2 | Набавка и монтажа лед расвете, утичница и прекидача у просторијама сутерена. Позицијом обухватити демонтажу постојеће и монтажу нове расвете,утичница и прекидача, као и ситан материјал неопходан за монтажу истог. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун паушално |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Генерално чишћење објекта. Подразумева се  ручно и машинско чишћење и прање свих подова са степеништима, зидова обложених  керамичким плочицама и санитарних чворова. |  |  |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m² | m² | 515,0 |  |  |  |  |
|  | ***УКУПНО РАЗНИ РАДОВИ*** |  |  |  |  |  |  |
| ***У К У П Н О:*** | | |  |  |  |  |  |

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

• у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

• у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

• у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

• у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум: М.П. (није обавезан) Потпис понуђача