**ТЕХНИЧКИ ОПИС РАДОВА**

Локација:

Објекат Основне школе „Хајдук Вељко“ налази се у улици Маршала Тита бр.11, на кп бр.4019 КО Корбово, Општина Кладово у насељу Корбово.

Бруто грађевинска површина износи 552м².

Спратност објекта је П+0.

Архитектонска анализа објекта:

Објекат ОШ „Хајдук Вељко“ изграђен је 1973. године. Архитектонски је конципиран у једном нивоу са четири учионице, библиотеком, наставничком канцеларијом и помоћним просторијама за запослене. Све просторије су оријентисане ка централном, подужном ходнику. Објекат поседује један улаз.

Конструктивно објекат је изведен са носивим зидовима од опеке, са хоризонталним и вертикалним серклажима. Кров је четвороводан,са дрвеном конструкцијом, нагиба од 30°.

Фасада објекта је завршно обрађена фасадном бојом. Сва столарија је дрвена осим улазних врата и дела прозора на задњој фасади објекта . Олуци су од поцинкованог лима д=0,55мм.

Анализа предметних радова:

Пројектом су планирани радови на замени дела фасадне столарије као и олучних вертикала и хоризонтала. Општина Кладово је обезбедила средства и склопила уговор за извођење радова на енергетској санацији фасаде објекта школе (изолатерске и фасадерске радове), који би се изводили након замене фасадне столарије.

Грађевинско-занатски радови који се планирају на објекту:

- Радови на демонтажи дела дрвене фасадне столарије (прозори);

- Радови на демонтажи хоризонталних и вертикалних олука;

- Израда и монтажа нове фасадне столарије;

- Израда и монтажа алуминијумских окапница и унутрашњих подпрозорских дасака;

- Израда и монтажа хоризонталних и вертикалних олука;