ПЛАНА МЕСТА

ЗА ПОСТАВЉАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА
 НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО 
I

Овим Планом места уређују се услови и начин давање у закуп површина јавних намена за постављање средстава за оглашавање и других видова оглашавања на територији општине Кладово (у даљем тексту: План).
II

План садржи текстуални и графички део.


Текстуални део Плана садржи попис локација, бројеве катастарских парцела и површине које се могу користити за постављање средстава за оглашавање, врсту средства за оглашавање, посебне услове и опис архитектонског решења.


Графички део Плана садржи архитектонско решење са димензијама и техничким описом, као и положај средства за оглашавање на парцели са елементима регулације. 
III

Средство за оглашавање на јавним површинама могу бити: рекламни медиј, рекламни медиј са LED дисплејом, LED дисплеј, рекламни стуб и сл.

Средство за оглашавање се може осветлити на начин да се не ремети безбедно одвијање саобраћаја и мир грађана. Прикључак расветног тела   на постојећу електроенергетску мрежу вршиће се према условима надлежног Јавног предузећа.
IV

Попис локација које се могу користити за постављање средстава за оглашавање са бројевима катастарских парцела, површином и врстом:

ЛОКАЦИЈА БР. I      


На делу кп.бр. 4622 КО Кладово може се поставити рекламни медиј или рекламни медиј са LED дисплејом, димензије 4,0x3,0m (површине 12,0m²). Локација намењена за постављање средства за оглашавање је јавна зелена површина, која се налази између Ул.Младости и Ул.кнеза Михаила Обреновића.
Материјал: 
Метални делови-челик и алуминијум

Заштита-термолакирање и пластификација, а алуминијум-анодизација

Транспарентни делови-каљено стакло

Боја:

RAL 9006
Монтажа:
У складу са техничком спецификацијом из Идејног пројекта. Полагање стуба у армирано-бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем
Осветљење:

Рекламни медиј може бити осветљен споља, постављањем расветних тела. Прикључак расветног тела   на постојећу електроенергетску мрежу вршиће се према условима надлежног Јавног предузећа.
Одржавање:

Рекламни медиј и простор око њега се мора одржавати, а трошкове одржавања сноси закупац.

Графички део:
Архитектонско решење бр. Б4.2.2. или Б4.2.3.
Положај рекламног медија приказан је на графичком прилогу бр.1.
Број рекламних медија: 2
ЛОКАЦИЈА БР. II      


На делу кп.бр. 6865 КО Кладово могу се поставити рекламни медији, димензије 1,4x1,85m (површине 2,59m²). Локација намењена за постављање средства за оглашавање је путно земљиште Улице Кнеза Михаила Обреновића.

Материјал: 

Метални делови-челик и алуминијум

Заштита-термолакирање и пластификација, а алуминијум-анодизација

Транспарентни делови-каљено стакло

Боја:

RAL 9006
Монтажа:
У складу са техничком спецификацијом из Идејног пројекта. Полагање стуба у армирано-бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем

Осветљење:

Рекламни медиј садржи расвету. Прикључак расвете   на постојећу електроенергетску мрежу вршиће се према условима надлежног Јавног предузећа.
Одржавање:

Рекламни медиј и простор око њега се мора одржавати, а трошкове одржавања сноси закупац.

Графички део:
Архитектонско решење бр. Б4.3.1.а
Положај рекламног медија приказан је на графичком прилогу бр.2.
Број рекламних медија: 2

ЛОКАЦИЈА БР. III      


На делу кп.бр. 4622 КО Кладово може се поставити рекламни медиј или рекламни медиј са LED дисплејом, димензије 4,0x3,0m (површине 12,0m²). Локација намењена за постављање средства за оглашавање је јавна зелена површина (градски парк), која се налази између Ул.кнеза Михаила Обреновића и кп бр.4627 КО Кладово.

Материјал: 

Метални делови-челик и алуминијум

Заштита-термолакирање и пластификација, а алуминијум-анодизација

Транспарентни делови-каљено стакло

Боја:

RAL 9006
Монтажа:
У складу са техничком спецификацијом из Идејног пројекта. Полагање стуба у армирано-бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем

Осветљење:

Рекламни медиј може бити осветљен споља, постављањем расветних тела. Прикључак расветног тела   на постојећу електроенергетску мрежу вршиће се према условима надлежног Јавног предузећа.
Одржавање:

Рекламни медиј и простор око њега се мора одржавати, а трошкове одржавања сноси закупац.

Графички део:
Архитектонско решење бр. Б4.2.2. или Б4.2.3.
Положај рекламног медија приказан је на графичком прилогу бр.3.
Број рекламних медија: 1

ЛОКАЦИЈА БР. IV      


На делу кп.бр. 4622 КО Кладово може се поставити рекламни медиј -пројектор за холограмску пројекцију са пратећом опремом,за потребе Туристичке организације Кладова. Локација намењена за постављање пројектора је јавна зелена површина (градски парк), у самој близини рекреативног језера.

Одржавање:
Рекламни медиј и простор око њега се мора одржавати, а трошкове одржавања сноси закупац.

Графички део:
Положај рекламног медија приказан је на графичком прилогу бр.4.
Број рекламних медија: 1

ЛОКАЦИЈА БР. V          


На делу кп.бр. 6874/1 КО Кладово може се поставити рекламни медиј са LED дисплејом, димензије 4,0x3,0m (површине 12,0m²). Локација намењена за постављање средства за оглашавање је јавна површина-тротоар  (Трг краља Петра).
Материјал: 

Метални делови-челик и поцинковани лим
Боја:

RAL 9005
Монтажа:
У складу са техничком спецификацијом из Идејног пројекта. Полагање стуба у армирано-бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем.
Одржавање:

Рекламни медиј са LED дисплејом и простор око њега се мора одржавати, а трошкове одржавања сноси закупац.

Графички део:
Положај рекламног медија приказан је на графичком прилогу бр.5.
Број рекламних медија: 1

ЛОКАЦИЈА БР. VI      


На делу кп.бр. 6874/1 КО Кладово може се поставити рекламни стуб, пречника 1,0m и висине 5,37м (висина бакарне капе 0,95м). Локација намењена за постављање средства за оглашавање је почетак пешачке зоне Ул.краља Александра.
Материјал: 

Темељ стуба-армирани бетон 

Постамент-јабланички гранит „гарбо“ или вештачки камен

Ваљкасто тело стуба-силимин

Заштитна капа осмоугаоног облика-бакар

Заштита:

Метални делови-термолакирање и пластификација
Боја:

RAL 9005
Монтажа:
У складу са техничком спецификацијом из Идејног пројекта. Полагање стуба у армирано-бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем. Дубина темеља 0,8м
Осветљење:

Рекламни стуб је осветљен споља, постављањем расветних тела испод капе. Прикључак расветног тела   на постојећу електроенергетску мрежу вршиће се према условима надлежног Јавног предузећа.
Одржавање:

Рекламни стуб и простор око њега се мора одржавати, а трошкове одржавања сноси закупац.

Графички део:
Архитектонско решење бр. Б4.1.1.
Положај рекламног медија приказан је на графичком прилогу бр.6.
Број рекламних стубова: 1

ЛОКАЦИЈА БР. VII          


На делу кп.бр. 4340 КО Кладово (фасада објекта ПУ „Невен“) може се поставити рекламни медиј са LED дисплејом, димензије 6,0x3,0m (површине 18,0m²), за потребе Општине Кладово. Локација намењена за постављање средства за оглашавање је површина објекта јавне намене.

Материјал: 

Метални делови конструкције-челик
LED панел- LED диоде

Боја:

RAL 9005
Монтажа:
У складу са техничком спецификацијом. 
Одржавање:

Рекламни медиј са LED дисплејом и простор око њега се мора одржавати, а трошкове одржавања сноси закупац.

Графички део:
Положај рекламног медија приказан је на графичком прилогу бр.7.
Број рекламних медија: 1

ЛОКАЦИЈА БР. VIII     

На делу кп.бр. 4411/2 КО Кладово може се поставити рекламни медиј са LED дисплејом, димензије 1,1x2,5m (површине 2,75m²), за потребе Туристичке организације Кладово. Локација намењена за постављање билборда је јавна зелена површина, која се налази између Ул.22 септембар и Обилићеве ул.
Материјал: 

Метални делови-челик и алуминијум

Заштита-термолакирање и пластификација, а алуминијум-анодизација

Боја:

RAL 9006
Монтажа:
У складу са техничком спецификацијом из Идејног пројекта. Полагање стуба у армирано-бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем

Одржавање:

Рекламни медиј и простор око њега се мора одржавати, а трошкове одржавања сноси закупац.

Графички део:
Архитектонско решење бр. Б4.3.3.
Положај рекламног медија приказан је на графичком прилогу бр.8.
Број рекламних медија: 1
ЛОКАЦИЈА БР. IX     


На делу кп.бр. 4348 КО Кладово може се поставити рекламни медиј димензије 1,4x2,8m (површине 4,14m²). Локација намењена за постављање средства за оглашавање је јавна зелена површина, која се налази између Ул.22 септембар и ул.пуковника Љубомира Томића.
Материјал: 

Метални делови-челик и лим
Заштита-термолакирање и пластификација
Транспарентни делови-каљено стакло

Боја:

RAL 9006
Монтажа:
У складу са техничком спецификацијом из Идејног пројекта. Полагање стуба у армирано-бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем

Осветљење:

Рекламни медиј може бити осветљен. Прикључак на постојећу електроенергетску мрежу вршиће се према условима надлежног Јавног предузећа.
Одржавање:

Рекламни медиј и простор око њега се мора одржавати, а трошкове одржавања сноси закупац.

Графички део:
Архитектонско решење бр. Б4.3.3.
Положај рекламног медија приказан је на графичком прилогу бр.9.
Број рекламних медија: 1
ЛОКАЦИЈА БР. X      

На делу саобраћајног острва којег формирају Ул. краља Александра и Ул.29. новембар може се поставити рекламни медиј или рекламни медиј са LED дисплејом, димензије 4,0x3,0m (површине 12,0m²). Локација намењена за постављање билборда је путно земљиште (саобраћајно острво).

Материјал: 

Метални делови-челик и алуминијум

Заштита-термолакирање и пластификација, а алуминијум-анодизација

Транспарентни делови-каљено стакло

Боја:

RAL 9006
Монтажа:
У складу са техничком спецификацијом из Идејног пројекта. Полагање стуба у армирано-бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем

Осветљење:

Рекламни медиј може бити осветљен споља, постављањем расветних тела. Прикључак расветног тела   на постојећу електроенергетску мрежу вршиће се према условима надлежног Јавног предузећа.
Одржавање:

Рекламни медиј и простор око њега се мора одржавати, а трошкове одржавања сноси закупац.

Графички део:
Архитектонско решење бр. Б4.2.2. или Б4.2.3.
Положај рекламног медија приказан је на графичком прилогу бр.10.
Број рекламних медија: 2
ЛОКАЦИЈА БР. XI    


На делу кп.бр. 6874/1 КО Кладово могу се поставити рекламни медији, димензије 1,4x1,85m (површине 2,59m²). Локација намењена за постављање билборда је путно земљиште Ул.Краља Александра, која се налази између Ул.краља Александра и кп бр.6432/1 и 6430 КО Кладово.
Материјал: 

Метални делови-челик и алуминијум

Заштита-термолакирање и пластификација, а алуминијум-анодизација

Транспарентни делови-каљено стакло

Боја:

RAL 9006
Монтажа:
У складу са техничком спецификацијом из Идејног пројекта. Полагање стуба у армирано-бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем

Осветљење:

Рекламни медиј садржи расвету. Прикључак расвете   на постојећу електроенергетску мрежу вршиће се према условима надлежног Јавног предузећа.
Одржавање:

Рекламни медиј и простор око њега се мора одржавати, а трошкове одржавања сноси закупац.

Графички део:
Архитектонско решење бр. Б4.3.1.а
Положај рекламног медија приказан је на графичком прилогу бр.11.
Број рекламних медија: 2
ЛОКАЦИЈА БР. XII    


На делу кп.бр. 6874/1 КО Кладово могу се поставити рекламни медији, димензије 1,4x1,85m (површине 2,59m²). Локација намењена за постављање билборда је путно земљиште Ул.Краља Александра, која се налази између Ул.краља Александра и кп бр.6459/1, 6459/2, 6460/1 КО Кладово.
Материјал: 

Метални делови-челик и алуминијум

Заштита-термолакирање и пластификација, а алуминијум-анодизација

Транспарентни делови-каљено стакло

Боја:

RAL 9006
Монтажа:
У складу са техничком спецификацијом из Идејног пројекта. Полагање стуба у армирано-бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем

Осветљење:

Рекламни медиј садржи расвету. Прикључак расвете   на постојећу електроенергетску мрежу вршиће се према условима надлежног Јавног предузећа.
Одржавање:

Рекламни медиј и простор око њега се мора одржавати, а трошкове одржавања сноси закупац.

Графички део:
Архитектонско решење бр. Б4.3.1.а
Положај рекламног медија приказан је на графичком прилогу бр.12.
Број рекламних медија: 3
ЛОКАЦИЈА БР. XIII  


На делу кп бр.6866/1 КО Кладово може се поставити рекламни медиј, димензије 1,4x1,85m (површине 2,59m²). Локација намењена за постављање билборда је јавна зелена површина на рачвању ул. 22. септембар.
Материјал: 

Метални делови-челик и алуминијум

Заштита-термолакирање и пластификација, а алуминијум-анодизација

Транспарентни делови-каљено стакло

Боја:

RAL 9006
Монтажа:
У складу са техничком спецификацијом из Идејног пројекта. Полагање стуба у армирано-бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем

Осветљење:

Рекламни медиј садржи расвету. Прикључак расвете   на постојећу електроенергетску мрежу вршиће се према условима надлежног Јавног предузећа.
Одржавање:

Рекламни медиј и простор око њега се мора одржавати, а трошкове одржавања сноси закупац.

Графички део:
Архитектонско решење бр. Б4.3.1.а
Положај рекламног медија приказан је на графичком прилогу бр.13.
ЛОКАЦИЈА БР. XIV      


На делу путног земљишта Дунавске улице, са леве стране гледано из правца Кладова,на делу насеља Нови Сип може се поставити рекламни медиј, димензије 1,4x1,85m (површине 2,59m²). Локација намењена за постављање билборда је јавна зелена површина на рачвању ул. 22. септембар.
Материјал: 

Метални делови-челик и алуминијум

Заштита-термолакирање и пластификација, а алуминијум-анодизација

Транспарентни делови-каљено стакло

Боја:

RAL 9006
Монтажа:
У складу са техничком спецификацијом из Идејног пројекта. Полагање стуба у армирано-бетонски темељ, учвршћивање анкеровањем

Осветљење:

Рекламни медиј садржи расвету. Прикључак расвете   на постојећу електроенергетску мрежу вршиће се према условима надлежног Јавног предузећа.
Одржавање:

Рекламни медиј и простор око њега се мора одржавати, а трошкове одржавања сноси закупац.

